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A.1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE










A.1.1. DÔVODY PRE OBSTARANIE ZMENY 01/2008 
Vypracovanie ZMIEN a DOPLNKOV 01/2008  územného plánu obce VEĽKÉ KOSTOĽANY (v ďalšom texte uvádzané ako - ZMENY 01/2008) objednala u Ing. arch. Viliama Čuperku - autorizovaného architekta obec VEĽKÉ KOSTOĽANY v zastúpení starostom obce Mgr. Gilbertom Liškom, v zmysle § 30 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

ZMENA 01/2008 (v zmysle uznesenia OZ č. 1/2008 zo dňa 6.2.2008, bod B/24) pozostáva z nasledovných lokalít:

Z1.1 Španie 

Z1.2 Kanižská 

Z1.3 Centrum 2 

Z1.4 Mierová 

Z1.5 Športová 

Z1.6 Nad teheľňou 

Z1.7 Prvé pole 

Z1.8 Majer 

Z1.9 Starý mlyn 

Z1.10 Izolačná, verejná a sprievodná zeleň komunikácií

Z1.11 Doprava – obchvat cesty II/504

Z1.12 Zberný dvor 

Z1.13 ČS pohonných látok 

Podnet pre ZMENU 01/2008 dal ObÚ a vlastníci predmetných pozemkov.

A.1.2. CIELE RIEŠENIA A POSTUP SPRACOVANIA ZMENY 01/2008 

Cieľom návrhu ZMENY 01/2008 bolo v nových podmienkach umiestniť v nových a starých lokalitách nasledovné funkcie:

	č.lok.
	názov loklaity
	pôvod. funkcia
	etapa
	navrhovaná funkcia

	Z1.1
	Španie
	nová lokalita
	Z1.1a – 3.etapa

Z1.1b - výhľad
	priemyselná zóna

	Z1.2
	Kanižská
	priemysel. zóna
	3.etapa
	obnovenie funkcie bývania v RD – 
zosúladiť so skutkovým stavom

	Z1.3
	Centrum 2
	OV
	3.etapa
	povoliť len činnosti súvisiace so športom, rekreáciou, službami, parkom a bytmi (vylúčiť funkciu ČS PHM, 
pôvodné č. lokality - 10)

	Z1.4
	Mierová
	zeleň, OV
	3.etapa
	zosúladiť so skutkovým stavom - bývanie (pôvodné č. lokality - 20)

	Z1.5
	Športová
	bývanie - RD
	3.etapa
	bývanie - RD –  zosúladiť so skutkovým stavom (pôvodné č. lokality - 3)

	Z1.6
	Nad tehelňou
	nová lokalita
	3.etapa
	zmiešaná zóna IBV a HBV

	Z1.7
	Prvé pole
	nová lokalita
	výhľad
	obytná zóna IBV

	Z1.8
	Majer
	bývanie - RD
	3.etapa
	doplniť ulice už jestvujúcej IBV – zosúladiť so skutkovým stavom

	Z1.9
	Starý mlyn
	OV
	3.etapa
	naplánovať výstavbu IBV, HBV, dom sociálnej služby,... (pôvodné č. lokality - 13)

	Z1.10
	celý kataster obce
	nová lokalita
	3.etapa
	V celom územnom pláne doplniť izolačnú, verejnú a sprievodnú zeleň komunikácií

	Z1.11
	Obchvat II/504
	nová lokalita
	výhľad
	V celej obci vyriešiť dopravu – obchvat cesty II/504

	Z1.12
	Zberný dvor
	nová lokalita
	3.etapa
	Zberný dvor – navrhnúť umiestnenie

	Z1.13
	ČS PHM
	nová lokalita
	výhľad
	ČS pohonných látok - nové umiestnenie 

(pôvodné umiestnenie v lokalite č. 24)


Zároveň bolo potrebné stanoviť základné zásady organizácie novonavrhovaných území, spôsobu zástavby, riešenia dopravy, technickej infraštruktúry pri zohľadnení záujmov ochrany a tvorby životného prostredia a stanoviť reálne možnosti optimálneho využitia týchto funkčných plôch na tieto účely s prihliadnutím na vlastnícke vzťahy a ochranu PPF.

Schválená ZMENA 01/2008 územného plánu obce bude záväzným podkladom pre obecné a obvodné orgány pri uskutočňovaní investičnej činnosti na území obce.

Postup spracovania ZMENY 01/2008 je v súlade s § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Obsah a rozsah vychádza z vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z.. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

Lokality Z1.2, Z1.4, Z1.5 a Z1.8 predstavujú iba zosúladenie ÚPN-O so skutkovým stavom, a preto sa nimi ZMENA 01/2008 ďalej zaoberať nebude.
A.1.3. PREDCHÁDZAJÚCA ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA A JEJ POUŽITEĽNOSŤ

V roku 2003 bol spracovaný návrh ÚPN obce VEĽKÉ KOSTOĽANY, ktorý bol po procedurálnom prerokovaní v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb., v znení zákona č. 237/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov, schválený v Obecnom zastupiteľstve obce dňa 9.2.2004 – uznesenie č. 1/2004 

Predkladaná zmena je vychádza zo schváleného ÚPN-O a dopĺňa ho o 5 nových lokalít (1, 6, 7, 11 a 12), 7 existujúcich lokalít upravuje (2, 3, 4, 5, 8, 9 a 13) a v celom  ÚPN-O rieši izolačnú zeleň (10).
A.1.4. ÚDAJE O SÚLADE NÁVRHU RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM PRE SPRACOVANIE ÚPN OBCE

ZMENA 01/2008 územného plánu obce je v súlade s:

· Zadaním pre územný plán obce, ktoré bolo schválené v Obecnom zastupiteľstve obce dňa  7.11.2002 – uznesenie č. 6/2002
· uznesením Obecného zastupiteľstva č. 1/2008 zo dňa 6.2.2008, bod B/24, ktorým bol definovaný rozsah spracovania zmeny č. 1/2008. Rozsah zmien bol v priebehu spracovania návrhu ZMENY 01/2008 doplnený o lokality č. Z1.12 a Z1.13, ktorých riešenie bolo nutné vzhľadom na riešené lokality č. Z1.6 a Z1.5. 
A.2. RIEŠENIE ZMENY 01/2008 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE


 
Návrh ZMENY 01/2008 je formulovaný v štruktúre a rozsahu stanovenom príslušnou platnou legislatívou (zák. č.50/76 Z.z o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii). V texte sú uvedené doplnky pre jednotlivé state textovej časti schváleného ÚPN-O. 

A.2.1. VYMEDZENIE A OPIS RIEŠENÉHO ÚZEMIA

ZMENA 01/2008 rieši územie v trinástich lokalitách:

Z1.1 Španie – nachádza sa vo východnej časti katastrálneho územia sídla mimo zastavané územie. Rozloha lokality Z1.1a (1.-3. etapa) je cca 22 ha a lokality Z1.1b (výhľadová etapa) je cca 60 ha. Jedná sa o novú záberovú lokalitu. Územie je využívané ako poľnohospodárska pôda.
Z1.2 Kanižská – nachádza za v juhovýchodnej časti zastavaného územia sídla na ploche cca 0,5 ha

Z1.3 Centrum 2 – nachádza za v centrálnej časti zastavaného územia sídla na ploche cca 1,2 ha. Jedná sa o pôvodnú lokalitu č. 10

Z1.4 Mierová – nachádza za v centrálnej časti zastavaného územia sídla na ploche cca 1 ha. Jedná sa o pôvodnú lokalitu č. 20

Z1.5 Športová – nachádza za vo východnej časti zastavaného územia sídla na ploche cca 1,6 ha. Jedná sa o pôvodnú lokalitu č. 3

Z1.6 Nad tehelňou – nachádza sa severovýchodne od centra obce mimo zastavaného územia sídla na ploche cca 10 ha. Jedná sa o novú záberovú lokalitu. Územie je využívané ako poľnohospodárska pôda.
Z1.7 Prvé pole – nachádza sa juhozápadne od centra obce mimo zastavaného územia sídla na ploche cca 11 ha. Jedná sa o novú záberovú lokalitu. Územie je využívané ako poľnohospodárska pôda.
Z1.8 Majer – nachádza za v centrálnej časti zastavaného územia sídla na ploche cca 1 ha. Jedná sa o pôvodnú lokalitu č. 20

Z1.9 Starý mlyn – nachádza za v severnej časti zastavaného územia sídla na ploche cca 0,8 ha. Jedná sa o pôvodnú lokalitu č. 13. Územie je využívané ako poľnohospodárska pôda.
Z1.10 Izolačná, verejná a sprievodná zeleň komunikácií – nachádza sa na ploche celého zastavaného územia obce v priľahlých koridoroch miestnych komunikácií  

Z1.11 Doprava – obchvat cesty II/504 – nachádza sa východne od zastavaného územia obce na ploche cca 6,8 ha

Z1.12 Zberný dvor – nachádza sa severovýchodne od centra obce mimo zastavaného územia sídla na ploche cca 0,3 ha. Jedná sa o novú záberovú lokalitu v rámci plochy rekultivácie skládky KO.

Z1.13 ČS pohonných látok – nachádza sa východne od centra obce mimo zastavaného územia sídla na ploche cca 0,15 ha. Jedná sa o novú záberovú lokalitu miesto pôvodnej lokality č. 24 Územie je využívané ako poľnohospodárska pôda.
Územie lokalít je rovinaté.

A.2.2. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO 

PLÁNU  REGIÓNU A ZNÁMYCH ZÁMEROV V ROZVOJI ÚZEMIA

ZMENA 01/2008 je v súlade s nasledovnými UPD:

· Územný plán veľkého územného celku Trnavský kraj schválený uznesením vlády SR č. 245/1998 a jeho záväzná časť vyhlásená nariadením vlády SR č. 183/1998 Z.z. 

· Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu veľkého územného celku Trnavský kraj schválené uznesením vlády SR č. 1390/2002 a vyhlásené nariadením vlády SR č.111/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 183/1998 Z. z. 

· Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu veľkého územného celku Trnavský kraj schválené uznesením zastupiteľstva TTSK č. 217/2007/13 a vyhlásené všeobecne záväzným nariadením TTSK č. 11/2007 
A.2.3. ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ 

ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE

Riešením zmeny 01/2008 nedochádza k zmene ZÁKLADNÝCH DEMOGRAFICKÝCH, SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH ROZVOJOVÝCH PREDPOKLADOV OBCE.

A.2.4.
RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY

DOKUMENTUJÚCE ZAČLENENIE RIEŠENEJ OBCE DO SYSTÉMU

OSÍDLENIA

Riešením ZMENY 01/2008 nedochádza k zmene ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA ani k zmene ZAČLENENIA OBCE DO SYSTÉMU OSÍDLENIA.

A.2.5. 
NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO

USPORIADANIA

Riešením ZMENY 01/2008 nedochádza k zmene URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA.

A.2.6. 
NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE S URČENÍM 

PREVLÁDAJÚCICH  FUNKČNÝCH ÚZEMÍ

Riešením ZMENY 01/2008 nedochádza k zmene FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE.

Do zoznamu rozvoja na nových záberových lokalitách rozvoja pribudnú:

V oblasti bývania:  Nad tehelňou (Z1.6), Prvé pole (Z1.7)  a Starý mlyn (Z1.9)
V oblasti občianskej vybavenosti: Centrum 2 (Z1.3), Starý mlyn (Z1.9), Zberný dvor (Z1.12) a ČS pohonných (Z1.13)

V oblasti výroby: Španie (Z1.1)

V oblasti zelene: Izolačná, verejná a sprievodná zeleň komunikácií (Z1.10)

V oblasti dopravy: obchvat cesty II/504 (Z1.11)

A.2.7. 
NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO 

SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE

V oblasti rozvoja bytovej výstavby: 

Zmena 01/2008 prináša zmeny v období 3. etapy rozvoja - do r. 2020 a v prognóznom období  - po r. 2020 nasledovne (zmena je vyznačená hrubo kurzívou):

 V období 3. etapy rozvoja - do r. 2020 je potrebné zamerať pozornosť  na vytvorenie územných podmienok na novú bytovú výstavbu najmä v lokalitách:

· lokalita 2 (Záhumenice)

- v priestore bloku vymedzenom ul. Potočná na plochách záhrad jestvujúcich RD mimo zastavané územie obce (cca 80 b.j. formou nízkopodlažného bývania v RD), 

· lokalita 4 (Kanižská)

- v priestore na plochách záhrad jestvujúcich RD SV strany ulice Kanižská v zastavanom území obce (cca 14 b.j. formou nízkopodlažného bývania v RD)

· lokalita 5 (Kapustniská)

- v priestore na plochách záhrad jestvujúcich RD východnej strany ulice Zákostolská v zastavanom území obce (cca 16 b.j. formou nízkopodlažného bývania v RD)

· lokality 15 (Sadová), 16 (Družstevná) a 17 (Trnavská)

- v priestore jestvujúcich volných pozemkov na uliciach Sadová Družstevná a   Trnavská (cca 3 b.j. v nízkopodlažných RD)

· lokalita Z1.6 (Nad tehelňou)

 – v priestore severovýchodne od centra obce mimo zastavaného územia sídla (cca 150 b.j.  formou nízkopodlažného bývania v RD a BD).

· lokalita Z1.9 (Starý mlyn)

 – v priestore v severnej časti zastavaného územia sídla (cca 20 b.j.  formou nízkopodlažného bývania v RD a BD). Jedná sa o pôvodnú lokalitu č. 13.

spolu v deviatich lokalitách cca 233 b.j. v RD a BD. 

rozptyl a polyfunkcia (cca 20 RD)

V prognóznom období rozvoja - po r. 2020 je potrebné zamerať pozornosť na vytvorenie územných podmienok na novú bytovú výstavbu v lokalitách:

· lokalita 12 (Horný chotár)

- v priestore na plochách záhrad jestvujúcich RD západnej strany ulice Trnavská mimo zastavané územie obce (cca 70 b.j. formou nízkopodlažného bývania v RD)
· lokalita Z1.7 (Prvé pole) 

– v priestore juhozápadne od centra obce mimo zastavaného územia sídla (cca 100 b.j.  formou nízkopodlažného bývania v RD). V lokalite je možné predpokladať využitie nadrozmerných záhrad RD na uliciach Ľ Štúra a Družstevná na zväčšenie pozemkov navrhovanej bytovej výstavby

V oblasti terciárneho sektora - občianskej vybavenosti:
NEKOMERČNÁ VYBAVENOSŤ

Zmena 01/2008 prináša zmeny iba v niektorých oblastiach nekomerčnej vybavenosti nasledovne (zmena je vyznačená hrubo kurzívou):

· Sociálna starostlivosť

Štruktúra vybavenostných zariadení sociálnej starostlivosti v riešenom území nie je zastúpená. Výhľadové demografické trendy Slovenska napovedajú o všeobecnom starnutí populácie (najmä po roku 2005 sa výrazne zvýši percento obyvateľov v poproduktívnom veku), čo sa prejaví zvýšeným dopytom po zariadeniach opatrovateľskej služby a geriatrických zariadeniach. Ani ekonomický vývoj zatiaľ nesmeruje k všeobecnému zlepšovaniu sociálneho statusu väčšiny obyvateľstva, čo podmieňuje potrebu vytvárania sociálnych zariadení pre odkázaných občanov, či už formou sociálneho bývania, azylového centra, staníc opatrovateľskej služby, ubytovania pre osamelé matky a pod.

Návrh územného plánu odporúča pre riešenie výhľadových sociálnych potrieb obce pre starých obyvateľov zriadiť dom s opatrovateľskou službou s kapacitou cca 30 postelí a jedálňou s kapacitou 60 stoličiek, ktorý sa umiestňuje do lokality Z1.9 Starý mlyn al. Farská záhrada. Kapacita uvedeného zariadenia bude slúžiť i pre spádové územie obce, ktoré predstavuje v návrhovom období 6000 obyvateľov.

· Verejná administratíva a správa

Lokalizácia zariadení verejnej administratívy a správy v riešenom území je orientovaná na význam a funkciu, ktorú Veľké Kostoľany zastáva v organizácii miestnej správy v priemete spádovej oblasti.

Zariadenia verejnej administratívy sú lokalizované do centra obce.

Priestor centra je z pohľadu lokalizácie obecnej správy stabilizovaný. V rámci výstavby polyfunkčných objektov sa odporúča vytvárať priestory nielen pre komerčnú vybavenosť, ale aj pre inštitúcie administratívy a správy ako v polohe mestského centra, tak aj v podružných centrách. 

ÚPN-O navrhuje 

· dobudovať objekt ObÚ na kapacity vyplývajúce z prechodu kompetencií na obecné samosprávy 

· vybudovať objekt novej pošty do centra obce ako zariadenie bezbariérové. 

· uvažovať s potrebou objektov pre oblasť odpadového hospodárstva (v súčasnosti sa uvažuje s tzv. zbernými dvormi, zbernými miestami a pod.). Navrhovaná funkcia je umiestnená do lokality Z1.12 - Zberný dvor vrátane kompostoviska pre širšie spádové územie.
KOMERČNÁ VYBAVENOSŤ

Zmena 01/2008 prináša zmeny iba v niektorých oblastiach komerčnej vybavenosti nasledovne (zmena je vyznačená hrubo kurzívou):

Obchod, verejné stravovanie, verejné ubytovanie, široká škála služieb, ako aj pracoviská fyzických a právnických subjektov predstavujú významnú časť občianskej vybavenosti nielen z pohľadu diverzifkovanej ponuky v uspokojovaní potrieb obyvateľstva a tvorby nových pracovných príležitostí. ale aj z hľadiska profilácie prostredia sídla.

Kapacity komerčnej vybavenosti sú koncentrované v súčasnosti predovšetkým do centra, čo súvisí najmä s disponibilnými priestormi pre zriaďovanie prevádzok komerčnej vybavenosti v centre, s atraktivitou prostredia centra, ako aj s výraznejším pohybom obyvateľov. Územné rozloženie komerčnej vybavenosti a ponuka druhovej štruktúry jej jednotlivých vybavenostných zariadení súčasným potrebám obce vyhovuje. Do výhľadu chýbajú kapacity ubytovania.

Komerčnú vybavenosť zabezpečujú najmä živnostníci a malí podnikatelia, ktorí by sa mali stať perspektívnou oblasťou tvorby pracovných príležitostí najmä z radov vlastných obyvateľov. Návrh riešenia územného plánu Veľké Kostoľany akcentuje potrebu rozvoja obchodno-obslužných a komerčných zariadení a pre možnosti ich perspektívneho rozvoja navrhuje využiť' nasledovné priestory:

lokalita č. 6 -

Centrum

lokalita č. 7 -

Družstevná ulica

lokalita č. 8 -

Hollého ulica

lokalita č. 9 -

ulica C. Majerníka

lokalita č. 10 -

Centrum 2 (viď tiež lokalita č Z1.3)
lokalita č. 11 -

ulica Ľ. Štúra

Tu sa navrhuje prestavba, dostavba resp, nadstavba stavebného fondu, ktorej cieľom je dosiahnutie variabilnosti centrálneho mestského prostredia a jeho celodenná aktivizácia. 

Na funkciu nevýrobných služieb nie sú z územného hľadiska kladené osobitné požiadavky. Ostatné služby zodpovedajú trhovým požiadavkám v čase vypracovania ÚPD. Vytvoriť podmienky na  rozvoj týchto služieb v súlade s platnou legislatívou. Jestvujúci rozsah služieb je t.č. vzhľadom na predpokladaný rozvoj nevyhovujúci. 

Navrhujeme vybudovať dom služieb (lokalita 6), v ktorom budú nasledovné prevádzky:







počet prac. miest

holičstvo a kaderníctvo



3 

zberňa prádla a čistiareň



2


oprava obuvi





1


oprava elektrospotrebičov



2


zákazkové šitie odevov



2


sklenárstvo





1 

pohrebníctvo





2



Spolu
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Maloobchodná sieť ( potravinárske aj nepotravinárske komodity ) pokrýva potreby obce a je rozložená v prijateľných dochádzkových vzdialenostiach s výnimkou enkláv pri železnici a areálu vysielača. Do maloobchodnej siete zakomponovať aj jestvujúci objekt bývalého nákupného strediska pri kultúrnom dome vzhľadom na jeho stavebno-technický stav, polohu a výhľadový počet obyvateľov.

Zariadenia verejného stravovania z hľadiska polohy t.č. vyhovujú. Jediná reštaurácia, ktorá ponúka zodpovedajúci sortiment jedál je situovaná v centre. Ostatné poskytujú  predovšetkým nápoje na úrovni hostinca. V prípade aktivácie turistického ruchu budú ponúkané služby nedostatočné, výstavba nových zariadení sa však nevyžaduje. Rešpektovať polohu a funkčné využitie jestvujúcich zariadení s podmienkou zlepšenia stavebno-technického stavu a rozsahu poskytovaných služieb. Rekonštrukcie a prestavby musia rešpektovať charakter jestvujúcej zástavby!

Územné a priestorové podmienky riešeného územia dávajú predpoklady aj k rozvoju agroturistiky. Ako vhodné pre prevádzkovanie agroturistiky je odporúčaná jedna lokalita (ubytovanie, chov koní a pštrosov, šport, ubytovanie, hospodárske zvieratá, práca): 

lokalita č. 14 - 
Ku stanici.

Služby výrobného charakteru a miestneho priemyslu, ktoré si vyžadujú určité plošné zázemie, resp. by mohli svojim rušivým vplyvom znižovať štandard bývania a ovplyvňovať' životné prostredie, sa umiestňujú do okrajových polôh obce.

Špecifickou obslužnou vybavenosťou pre obyvateľstvo sú pohrebné služby. V tejto oblasti občianskej vybavenosti urbanistická štúdia navrhuje premiestnenie objektu Pohrebníctva do lokality č. 18 - Farská záhrada.

OSTATNÉ

Zmena 01/2008 prináša zmeny nasledovne (zmena je vyznačená hrubo kurzívou):

Pre pracovníkov ČSAD navrhujeme výstavbu ubytovacieho zariadenia ako aj verejné WC na námestí.
Pôvodné situovanie ČS PHM do severnej časti zastavaného územia sídla je v zmene 01/2008 presunuté mimo zastavané územie obce do miesta budúceho križovania obchvatu cesty II/505 s cestou III/50419 - Lokalita č. Z1.13 - ČS pohonných látok (výhľadová etapa)
V oblasti rekreácie a turizmu

Riešením ZMENY 01/2008 nedochádza k zmene V oblasti rekreácie a turizmu.

V oblasti rozvoja sekundárneho sektoru výroby, výrob. služieb a ďalších podnikateľských aktivít 

POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA



Riešením ZMENY 01/2008 nedochádza k zmene v POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBE

PRIEMYSEL, STAVEBNÁ VÝROBA A SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ZMENA 01/2008 predkladá riešenie výroby a skladového hospodárstva nasledovne (zmena je vyznačená hrubo kurzívou):  

Návrh predkladá koncepčné riešenie výroby a skladového hospodárstva nasledovne : 

- rešpektované sú prevádzky v hranici súvislo zastavaného územia obce s tým, že ďalší plošný záber pozemkov sa orientuje hlavne do lokality č. Z1.1 - Španie. Podnikateľské zámery je potrebné orientovať na intenzívne využitie plôch, ktoré sú určené na výrobu a skladovanie. Prevádzky musia okrem iného rešpektovať podmienky ochrany životného prostredia ( ochranné pásma, izolačné plochy, dopravné napojenie ...). 

- rozsah územia pre vytvorenie „priemyselného areálu I“ v priestore pri železnici (lokalita č. 22 a č. Z1.1) vo vzťahu na priemyselný park Madunice - je znázornený vo výkresovej časti dokumentácie. Priemyselný park Madunice by mal zaberať plochu niekoľko sto hektárov. Zámery na pozemkoch v katastri obce Madunice nie sú dokumentované. Plocha areálu v katastri Veľké Kostoľany je limitovaná diaľnicou, železnicou, hranicami katastra a prírodnými prvkami MUSES. Pre vytvorenie priemyselného areálu je potrebné vypracovať osobitnú dokumentáciu na úrovni zóny, ktorá bude riešiť predovšetkým :

· organizáciu územia ako samostatnej priemyselnej zóny,

· dopravné vzťahy ( železnica, diaľnica, ostatná cestná sieť, zásobovanie, parking ),

· požiadavky na ochranu životného prostredia a ochranné pásma

· etapovitosť výstavby usmerňovať tak, aby lokality 22b a Z1.1b boli realizované vo výhľadovej etape

- podmienky a možnosti výstavby „priemyselného areálu II“ v areáli vysielača (lokalita č. 23) sú špecifické v tom, že investícia nadregionálneho významu nie je t.č. zhodnotená. Návrh rešpektuje stavebný a technický stav objektov a predpokladá spojenie zastavaného územia vysielača so zastavaným územím obce, čím by sa dosiahlo spojenie výrobných areálov Vysielača a severnej časti obce. Predpokladá sa zachovanie pôvodnej funkcie vysielača, funkcia bývania a OV ( v obmedzenom rozsahu ) a možnosť iných aktivít – výroba, skladovanie, služby. Vzhľadom na to, že sa jedná o samostatnú enklávu, bude potrebné preriešiť toto územie podrobnejšou dokumentáciou na úrovni UŠ zóny  s dôrazom na doriešenie vzťahov k jadrovej obci.

- v jednotlivých etapách rozvoja orientovať  najmä na:

· jestvujúce plochy priemyslu a podnikateľských zariadení zastavaného územia obce - reštrukturalizácia, intenzifikácia a modernizácia jestvujúcich areálov  

· záberové plochy navrhovaného priemyselného areálu I. a II  v extraviláne obce v 1. - 3. etape rozvoja (vymedzená  plocha záberu cca 31 ha).

Regulatívy a limity funkčnopriestorového využitia územia obce sú pre jednotlivé novovymedzené bloky zástavby podrobne špecifikované v samostatnej časti C - Návrh záväznej časti. 
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	č. lok.
	Názov lokality
	Plocha lokality ha
	Hlavná funkčná náplň
	Kapacita (plošný rozvoj)
	Poznámka pre 1.-3. etapu

	
	
	intr.
	extr.
	spolu
	
	1.et.
	2.et.
	3.et.
	spolu
	výhľ.
	

	1
	Hlboká
	1,92
	 
	1,92
	bývanie - RD
	18
	 
	 
	18
	 
	

	2
	Záhumenice
	6,10
	9,43
	15,53
	bývanie - RD
	0
	50
	80
	130
	 
	

	3
	Športová
	 
	2,05
	2,05
	bývanie - RD
	10
	10
	 
	20
	 
	

	4
	Kanižská
	3,55
	 
	3,55
	bývanie - RD
	 
	14
	14
	28
	 
	

	5
	Kapustniská
	4,15
	 
	4,15
	bývanie - RD
	 
	16
	16
	32
	 
	

	6
	Centrum
	1,50
	 
	1,50
	OV + bývanie
	 
	x
	x
	 
	 
	3000m2 OV + 5 bytov (obchody, služby, administratíva,.)

	7
	Družstevná
	nešp.
	 
	 
	OV
	x
	x
	 
	 
	 
	OV v jestvujúcich RD (obchody, služby, administratíva,.)

	8
	Hollého
	nešp.
	 
	 
	OV
	x
	x
	 
	 
	 
	OV v jestvujúcich RD (obchody, služby, administratíva,.)

	9
	Majerníka
	nešp.
	 
	 
	OV
	x
	x
	 
	 
	 
	OV v jestvujúcich RD (obchody, služby, administratíva,.)


	10
	Centrum 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 viď lokalita č. Z1.3

	11
	Ľ. Štúra
	nešp.
	 
	 
	OV
	x
	x
	 
	 
	 
	OV v jestvujúcich RD (obchody, služby, administratíva,.)

	12
	Horný chotár
	 
	8,39
	8,39
	bývanie - RD
	 
	 
	 
	0
	70
	

	13
	Starý mlyn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zmena – viď lokalita č.  Z1.9

	14
	Ku stanici
	 
	0,96
	0,96
	OV
	 
	 
	x
	 
	 
	1500m2 OV (agroturistika)

	15
	Sadová
	nešp.
	 
	 
	bývanie - RD
	1
	1
	1
	3
	 
	

	16
	Družstevná
	nešp.
	 
	 
	bývanie - RD
	2
	2
	1
	5
	 
	

	17
	Trnavská
	nešp.
	 
	 
	bývanie - RD
	2
	2
	1
	5
	 
	

	18
	Farská záhrada
	1,51
	 
	1,51
	OV
	x
	x
	x
	 
	 
	2000m2 OV (dom opatrovateľskej starostlivosti), prestavba jestv. objektov na zariadenia OV (kultúra, sociálna starostlivosť, adm.)


10/2
Vymedzenie územného rozvoja obce Veľké Kostoľany – hlavné lokality plošného rozvoja  

	č. lok.
	Názov lokality
	Plocha lokality ha
	Hlavná funkčná náplň
	Kapacita (plošný rozvoj)
	Poznámka 

	
	
	intr.
	extr.
	spolu
	
	1.et.
	2.et.
	3.et.
	spolu
	výhľ.
	

	19
	Stará tehelňa
	0,01
	1,76
	1,77
	OV - šport
	 
	 
	x
	 
	 
	plochy s oddychovo-relaxačným potenciálom, športoviská, ihriská, zeleň

	20
	Mierová
	0,93
	 
	0,93
	zeleň + BD
	 
	x
	 
	 
	 
	zosúladené so skutkovým stavom

	21
	Štadión
	0,12
	 
	0,12
	parkoviská
	x
	 
	 
	 
	 
	spevnené plochy, parkoviská

	22
	Železničná stanica
	 
	9,62
	9,62
	výroba
	 
	x
	x
	 
	 
	plocha navrhovaná pre priemyselný areál Ia

	
	
	 
	11,92
	11,92
	doprava 
	 
	
	x 
	 
	 
	plocha pre diaľničnú križovatku s cestou III/50  

	
	
	
	
	
	výroba
	
	
	
	
	x
	priemyselný areál Ib

	23
	Vysielač
	4,02
	1,27
	5,29
	výroba
	x
	x
	x
	 
	 
	priemyselný areál II

	24
	Piešťanská
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	Premiestnené do lokality Z1.13

	25
	Cesta do EBO
	 
	2,23
	2,23
	doprava
	 
	 
	x
	 
	 
	prepojenie obce s elektrárňou Jasl. Bo​huni​ce

	26
	Bažantnica
	 
	1,47
	1,47
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	

	27
	Kostolianska 

kotlina
	 
	 
	-
	vodná nádrž
	 
	 
	 
	 
	x
	Rezerva pre vodnú nádrž – výhľad

	28
	ZŠ
	nešp.
	 
	 
	OV
	 
	x
	x
	 
	 
	prístavba 5-7 tried

	29
	MŠ
	nešp.
	 
	 
	OV
	 
	x
	 
	 
	 
	prístavba 1 triedy

	30
	Oravcov mlyn
	
	nešp.
	
	OV
	x 
	
	 
	 
	 
	1000m2 OV (agroturistika, šport, relax)

	Z1.1
	Španie
	
	22,00
	22,00
	výroba
	
	
	x
	
	
	priemyselný areál Z1.1a

	
	
	
	60,00
	60,00
	výroba
	
	
	
	
	x
	priemyselný areál Z1.1b

	Z1.3
	Centrum 2
	1,17
	 
	1,17
	OV
	x
	x
	x 
	 
	 
	1500m2 OV (obchody, nie ČS PHM)

	Z1.6
	Nad tehelňou
	
	10,25
	10,25
	býv. RD+BD
	
	
	150
	150
	
	zmiešaná zóna IBV a HBV

	Z1.7
	Prvé pole
	
	10,82
	10,82
	bývanie - RD
	
	
	
	
	100
	presunuté do výhľadovej etapy

	Z1.9
	Starý mlyn
	0,91
	 
	0,91
	bývanie + OV
	
	
	20
	20
	
	zmiešaná zóna IBV, HBV a OV

	Z1.11
	Obchvat II/504
	
	6,85
	6,85
	cesta
	
	
	
	
	x
	obchvat cesty II/504

	Z1.12
	Zberný dvor
	
	0,25
	0,25
	OV
	
	
	x
	
	
	Zberný dvor, kompostovisko a izolačná zeleň

	Z1.13
	ČS PHM
	
	0,15
	0,15
	OV
	
	
	
	
	x
	presunuté do výhľadovej etapy

	 
	SPOLU
	25,89
	159,42
	185,31
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	Lokality spolu
	 
	 
	 
	bývanie
	33
	95
	283
	411
	170
	

	Byty vo výstavbe
	 
	 
	 
	bývanie
	87
	0
	0
	87
	0
	33 b.j. v bytových domoch

	SPOLU
	 
	 
	 
	bývanie
	120
	95
	283
	598
	170
	

	Rozptyl a polyfunkcia
	 
	 
	 
	bývanie
	10
	10
	20
	40
	 
	

	CELKOM
	 
	 
	 
	bývanie
	130
	105
	303
	638
	170
	

	 z toho  
	BD 
	 
	 
	 
	bývanie
	 
	 
	 
	93
	0
	

	
	RD
	 
	 
	
	
	
	
	
	545
	170
	


POZOR! 

V tabuľke sú zmeny zvýraznené hrubo kurzívou

V tabuľke nie sú aktualizované skutočné počty bytov postavené v rokoch 2005-2008

A.2.8. 
VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

Riešením ZMENY 01/2008 dochádza k zmene hranice zastavaného územia nasledovne (zmena je vyznačená hrubo kurzívou):  
Zmena hranice zastavaného územia je navrhnutá v troch lokalitách:

lokalita č 2 - Záhumenica, rozloha nového zastavaného územia cca 10 ha

lokalita č.3 - Športová, rozloha nového zastavaného územia cca 2 ha

lokalita č Z1.6 - Nad tehelňou, rozloha nového zastavaného územia cca 10 ha.

A.2.9.
VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV

Riešením ZMENY 01/2008 bolo zrušené ochranné pásmo POĽNOHOSP. DRUŽSTVA PODIELNIKOV, bývalé JRD Rovina Veľké Kostoľany, vzhľadom na likvidáciu živočíšnej výroby.

Riešením ZMENY 01/2008 bolo medzi ochranné pásma nachádzajúce sa v katastrálnom území obce doplnené:

· ochranné pásma letiska Piešťany, stanovené rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn.1-434/91/1LPZ zo dňa 25.09.1991 s nasledovným popisom:.

1/ 
Výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. je stanovené:

1.1 ochranným pásmom vzletových a približovacích priestorov s výškovým obmedzením 312,5 m n.m.B.p.v. Nad túto výšku je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez predchádzajúceho súhlasu Leteckého úradu SR. Vyššie popísané ochranné pásmo letiska je znázornené vo výkresovej prílohe, ktorá je súčasťou tohto stanoviska.

2/ 
Letecký úrad SR je potrebné požiadať o súhlas pri stavbách a zariadeniach:

2.1.
ktoré by svojou výškou, prevádzkou alebo použitím stavebných mechanizmov mohli narušiť vyššie popísané ochranné pásma letiska Piešťany,

2.2. vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, písmeno a),

2.3. stavby a zariadenia vysoké, 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1, písmeno b), 

2.4.
zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia WN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1, písmeno c),

2.5.
zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1,písmeno d).

A.2.10.
NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY, OCHRANY PRED POVODŇAMI

Riešením ZMENY 01/2008 nedochádza k zmene RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY, OCHRANY PRED POVODŇAMI.
A.2.11. 
NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY VRÁTANE 

PRVKOV ÚZEMNÉHO  SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY A 

EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ

Riešením ZMENY 01/2008 sa dopĺňa odsek ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY o nasledovné odstavce:

· vytvárať rovnováhu medzi urbanizovaným a prírodným prostredím,

· rešpektovať, nezasahovať a chrániť prvky ÚSES, to znamená nezasahovať do ich plochy bariérovými prvkami, oploteniami, resp. sem neumiestňovať budovy a stavebné zámery ​ Metodika pre vypracovávanie ÚSES stanovuje minimálnu šírku regionálneho biokoridoru pre mokrad'ové biotopy 40 m a lokálneho (miestneho) biokoridoru 20 m,

· rozvojové zámery nelokalizovať na úkor prvkov ÚS ES a území s existujúcou krajinnou zeleňou, čo by viedlo k likvidácii tejto zelene,

· v riešených lokalitách zachovať interakčné prvky (remízky, vetrolamy, mokraďové plochy, zeleň mimo navrhovaných stavebných objektov), - územne vymedziť priestor pre krajinnú zeleň vyplývajúcu z ÚSES (biocentrá, biokoridory a interakčné prvky ÚSES) a konkretizovať ho v plošných alebo pásových výsadbách stromov s krovitým podrastom, prípadne v trvalých trávnych porastoch,

· minimalizovať zábery poľnohospodárskej pôdy a výrub drevín; ak je v rámci rozvojových zámerov nutné odstraňovanie drevín rastúcich mimo les, je nutné uskutočniť kvalitnú náhradnú výsadbu alebo finančnú náhradu minimálne vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných porastov určenú na rozvoj a starostlivosť o verejnú zeleň,

· pri projektoch sadových úprav a ich následnej realizácii uprednostniť pôvodné druhy drevín a zabezpečiť starostlivosť o túto zeleň,

· minimalizovať vplyv výstavby na existujúcu zeleň, zabezpečiť zachovanie existujúcej krajinnej zelene, nepoškodzovať dreviny a ich koreňové systémy,

· územne vymedziť účelovú izolačnú zeleň, ktorá by mala byť navrhnutá pri všetkých lokalitách, ktoré sú z hľadiska charakteru, funkčného využitia a priestorovej blízkosti nezlučiteľné (výrobná alebo dopravná funkcia v protiklade s obytnou, resp. rekreačnou funkciou, protiklad IBV a bytových domov'" nežiaduce vizuálne prepojenie) bez kolízie s podzemnými, resp. vzdušnými koridormi inžinierskych sietí,

· vytvoriť také usporiadanie pozemkov v rámci novo navrhovaných obytných alebo rekreačných zón, ako i iných funkčných priestorov v rámci služieb, obchodu a výroby, ktoré umožní vybudovanie a rozvoj funkčnej verejnej alebo areálovej sprievodnej zelene so stromami. a kríkovými porastmi,

· návrh nových komunikácií podmieňovať s územnou rezervou pre funkčnú líniovú stromovú a kríkovú zeleň, resp. areálovú sprievodnú zeleň s využitím existujúcich lesných porastov a krajinnej zelene, s možnosťou vytvorenia pešej a cyklistickej komunikácie,  

· rešpektovať záväzné regulatívy územného. plánu VÚC Trnavského kraja, týkajúce sa ochrany prírody a krajiny,

· dôsledne uplatňovať a realizovať všetky zásady, regulatívy a opatrenia navrhované v statiach, týkajúcich sa ochrany prírody a krajiny.

Ostatné odseky zostávajú bez zmeny.

A.2.12. 
NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA

A.2.12.1. Návrh riešenia verejného dopravného vybavenia

ŠIRŠIE DOPRAVNÉ VZŤAHY

Riešením ZMENY 01/2008 nedochádza k zmene v časti ŠIRŠIE DOPRAVNÉ VZŤAHY
ZÁKLADNÝ DOPRAVNÝ SYSTÉM

Riešením ZMENY 01/2008 nedochádza k zmene v časti ZÁKLADNÝ DOPRAVNÝ SYSTÉM

KONCEPCIA A NÁVRH DOPRAVNÝCH VZŤAHOV

Riešením ZMENY 01/2008 nedochádza k zmene v časti KONCEPCIA A NÁVRH DOPRAVNÝCH VZŤAHOV
FUNKČNÉ ČLENENIE A KATEGORIZÁCIA CIEST A ŽELEZNIČ. TRATÍ

ŠTÁTNE CESTY

Riešením ZMENY 01/2008 dochádza k zmene v časti ŠTÁTNE CESTY nasledovne:
Hlavným zámerom návrhu je vytvorenie územno-technických podmienok na výstavbu obchvatu cesty II/504 mimo zastavané územie východným smerom od zastavaného územia obce. Zmena 01 riešenia ÚPN  predkladá návrh predpokladanej trasy cesty. Tým chce napomôcť k zníženiu nepriaznivých vplyvov z dopravy, ktoré sa vzhľadom na problematickú dopravnú situáciu v centrálnej časti obce môžu stať prioritou v riešení problémov obce. Potreba presmerovania tranzitnej, nákladnej dopravy ako i väčšej časti osobnej dopravy na vonkajší obchvat vzniká zo stále zvyšujúceho sa zaťaženia dopravou a zhoršovania sa stavu životného prostredia. Najfrekventovanejšie dopravné i pešie trasy sú spojené s centrálnou časťou obce, kde je zároveň i najväčšia koncentrácia vybavenosti. Postupná a cieľavedomá realizácia tohto zámeru (postupnosť krokov a opatrení) umožní podstatne eliminovať negatívny vplyv dopravy na obytné územie sídla. 

Vybudovaním obchvatu sa presmeruje predovšetkým priebežná tranzitná doprava mimo sídelný útvar, zohľadňujúc urbanistické, administratívno–správne a územno–technické limi​ty. Vytvoria sa priaznivé predpoklady odľahčenia tranzitnej dopravy negatívne ovplyvňujúcej intenzívne zastavané obytné územie a centrum sídelného útvaru. V návrhu ÚPN je trasa tohto obchvatu riešená iba v náväznosti na obec Veľké Kostoľany. Pozostáva z vybudovanie novej trasy cesty II/504, vedenej okrajom zastavaného územia v dĺžke cca 3.540 m. Táto následne umožní nielen čiastočný ale i postupný odklon automobilovej dopravy z centra obce, resp. umožní komunikačné napojenie na diaľnicu D1. Pri návrhu sa uvažuje s komuni​káciou C 9,5/80(70), kde šírkové usporiadanie navrhovaného obchvatu sídelného út​varu vychádza z normovej kategórie dvojpruhovej smerovo nerozdelenej komunikácie, ktorá v severnej časti nadväzuje na jestvujúcu pôvodnú cestu II/504. Trasa cesty odbočuje z pôvodnej trasy za železnicou východným smerom a pokračuje  v nezastavanom územím, križujúc vodný tok (Lopašovský potok) a odvodňovací kanál. Za lokalitou vysielača sa postupne približuje k pôvodnej trase cesty II/504. V dotyku s obytným územím bude súčasťou stavby protihlukové opatrenia (protihlukové steny v kombinácii s pásmi izolačnej zelene) .

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

Riešením ZMENY 01/2008 nedochádza k zmene v časti ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA.

CESTNÁ DOPRAVA – MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Riešením ZMENY 01/2008 dochádza k zmene v návrhu riešenia nasledovne (zmena je vyznačená hrubo kurzívou):  
Návrh riešenia.

Lokalita: 1 – 12  - bez zmeny
Lokalita: 13 -Starý mlyn : - funkcia zmenená - viď lokalita Z1.9
Lokalita. 14 -23  - bez zmeny

Lokalita: 24 -Piešťanská  - funkcia premiestnená do lokality Z1.13
Lokalita : 25,26,27  - bez zmeny
Z1.1
Lokalita Španie - hlavným zámerom návrhu riešenia je vytvorenie „Priemyselnej zóny“ v katastrálnom území obce Veľké Kostoľany mimo zastavaného územia a v náväznosti riešený dopravný systém. Koncepcia návrhu dopravy vychádza  zo smerovania priblížiť lokalitu dopravnými ťahmi k diaľnici D1 a zároveň k využívaniu jestvujúcej  trasy Veľké Kostoľany – Madunice a cesta I/61.

Návrh zmien cestnej siete v k. ú. obce v rámci UPN pozostáva z úpravy smerových pomerov cesty III/50418 a III/50419 z dôvodu nových napojení, a to vložením do ich križovatky novonavrhovanú okružnú križovatku s pripojením novej cesty do priemyselného areálu. 

Funkčná plocha lokality je rozdelená na 2 časti, rozdeľujúce hlavná účelová a obslužná komunikácia v dĺžke 1.070 m. 

A) Hlavná prístupová účelová komunikácia do zóny : 

Pripojená je na cestu III/50418 a III/50419 v okružnej križovatke. Navrhuje sa v kategórii ciest (STN 736101) 9,5/60 v šírke dopravného priestoru min. 15 m. Pozdĺž cestného telesa je umiestnený chodník, cyklistický pás a zeleň. Doprava zamestnancov do priemyselnej zóny bude riešené SAD, pre ktorú budú v oboch smeroch navrhnuté zastávky autobusov. Cesta bude ukončená obratiskom pre autobusy.

B) Prístupové komunikácie do jednotlivých častí zóny: 

Z dôvodu sprístupnenia pozemkov novej lokality sa navrhujú ďalšie prepojovacie účelové komunikácie s kolmým napojením na hlavnú obslužnú komunikáciu, a to v dĺžke 472 m a 370 m, ktoré môžu pokračovať do výhľadovej časti územia priemyselnej zóny. 

Navrhujú sa v kategórii (STN 736110) min. 8,5/40 v šírke dopravného priestoru min. 15 m. Pozdĺž cestného telesa je umiestnený chodník, cyklistický pás a zeleň. V trase cesty sa navrhujú v prípade potreby nové mostné objekty cez vodný tok- odvodňovací kanál). 

Ďalšie cestné komunikácie v areáloch jednotlivých zón budú nadväzovať na prístupové komunikácie a riešené min. v kategórii 8,5/40. Ďalšie komunikácie a dopravný priestor budú určené v spracovania projektovej dokumentácie jednotlivých zón lokality v rámci funkčného využitia.

Komunikácie cyklistické a komunikácie pre peších sú riešené od hranice zastavaného územia obce Veľké Kostoľany pozdĺž  okraja cesty III/50418 a pozdĺž  okraja cesty III/50419. 

Pozdĺž  hlavných prístupových komunikácií k funkčnej ploche priemyselnej výroby, ako aj  pozdĺž  okraja cesty III/50418   sú navrhnuté  pásy líniovej zelene ( pásy stromov a krov ) z dôvodu eliminácie vizuálneho impaktu, svetelného znečistenia v nočných hodinách a udržania optimálnej mikroklímy prostredia.

Z1.6
Nad tehelňou - dopravné napojenie lokality je na cestu II/504 v smere z Veľkých Kostolian na Piešťany v dvoch bodoch, vzdialených od seba cca 370 m. Umiestnenie rodinných domov sa predpokladá v obojstranne zastavanej ulici. Prvá cesta je vo vzdialenosti cca 190 m od zastavaného územia a jestvujúceho priemyselného areálu. Je dĺžky 170 m s križovatkou vo vzdialenosti 100 m od začiatku úseku.  Druhé napojenie  tvorí stykovú križovatku s Piešťanskou cestou  cca oproti vstupu do areálu vysielača. Prepojenie týchto ciest po navrhovanú križovatku IBV je cca 330 m. Sú funkčnej triedy C3 kategórie MO 7,5/40 s obojstranným chodníkom 1,75 m širokým a 1 m širokým zeleným pásom o celkovej šírke dopravného priestoru 12 m.  Z križovatky vyúsťuje miestna komunikácia v dĺžke 320 m ukončená otočom. Komunikácia je na navrhovaná obojsmerná funkčnej triedy C3 MO 7,5/40  s obojstranným chodníkom 1,75 m širokým a 1 m širokým zeleným pásom o celkovej šírke dopravného priestoru 12 m. Napojenie začiatku oboch trás na cestu II tr. č. 504 treba riešiť v náväznosti na jestvujúce lokality. 

Z1.7
Prvé pole - dopravné napojenie lokality je v južnej časti na cestu do EBO Jaslovské Bohunice a v severnej časti územia na cestu III/50417 do Chtelnice (Družstevná ulica), ktorá je v zastavanom území vedená ako miestna zberná komunikácia funkčnej triedy B3. Umiestnenie rodinných domov sa navrhuje v obojstranne zastavanej ulici.  Dĺžka navrhovanej cesty je 1505 m a s prepojením 90 m, t. j. min. 1595 m. Cestná miestna komunikácia je funkčnej triedy C3 kategórie MO 7,5/40 s obojstranným chodníkom 1,75 m širokým a 1 m širokým zeleným pásom o celkovej šírke dopravného priestoru 12 m.  Zároveň je cestná komunikácia prepojená s ulicou ľ. Štúra v dĺžke 105 m. Komunikácia je na navrhovaná obojsmerná funkčnej triedy C3 MO 7,5/40  a s obojstranným chodníkom šírky 2 m o celkovej šírke dopravného priestoru 11 m. 

Z1.9
Starý mlyn - lokalita bude riešená samostatnou štúdiou s dopravným prepojením na už navrhované miestne komunikácie. 

Z1.12 Zberný dvor - Napojenie je z jestvujúcej cestnej komunikácie na Športovej ulici. Zmena upokojenej komunikácie D2 pre cyklistov a chodcov je na D1, resp. ako účelová komunikácia v šírke 4 m a v dĺžke cca 1100 m.
Z1.13 ČSPH - jedná sa o novú záberovú lokalitu miesto pôvodnej lokality č. 24. Územie je využívané ako poľnohospodárska pôda. Dopravné napojenie je na cestu III/50418.

NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKÁCIE

Riešením ZMENY 01/2008 nedochádza k zmene v časti NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKÁCIE

STATICKÁ DOPRAVA

Riešením ZMENY 01/2008 nedochádza k zmene v časti STATICKÁ DOPRAVA
HROMADNÁ DOPRAVA

Riešením ZMENY 01/2008 nedochádza k zmene v časti HROMADNÁ DOPRAVA

DOPRAVNÉ ZARIADENIA

Riešením ZMENY 01/2008 dochádza k zmene v návrhu riešenia nasledovne (zmena je vyznačená hrubo kurzívou):  
V trase jestvujúcich ciest sa nachádza  5 premostení cez vodný tok Chtelnička, z toho na štátnej ceste

II/504 Majerníka – Piešťanská

1 most

III/50417 Družstevná ulica


1 most

III/50418 Majerníka – Holého

1 most

Všetky mosty je potrebné staticky prehodnotiť vzhľadom na súčasný stav dopravy.

Návrh nových dopravných stavieb a zariadení:

· ČSPH cesta III/50418 na Madunice

· mimoúrovňová križovatka diaľnica D1 s cestou III/50419

HLUKOVÉ POMERY Z DOPRAVY

Riešením ZMENY 01/2008 dochádza k zmene v návrhu riešenia nasledovne (zmena je vyznačená hrubo kurzívou):  
V zmysle Vyhlášky MZ SR č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami najvyššie prípustné hodnoty hluku z dopravy vo vonkajších priestoroch v obytnom území ciest I. a II. triedy, zberných mestských komunikácií  sú povolené pre deň LAeq,p = 60 dB, večer LAeq,p = 60 dB a v noci LAeq,p 50 dB. Najvyššie prípustné hodnoty hluku z dopravy vo vonkajších priestoroch v II. kat. území v lokalite rodinných domov sú povolené pre deň LAeq,p = 50 dB, večer LAeq,p = 50 dB a v noci LAeq,p 40 dB. 

Hlavná dopravná záťaž v katastrálnom území obce Veľké Kostoľany je na ceste č. II/504 v intraviláne i v extraviláne obce, na ceste III/50418, III/50417 v extraviláne obce, s bezprostredným negatívnym dopadom v zastavanom území obce. 

Zníženie negatívnych vplyvov z dopravy sa navrhuje v zastavanej časti obce riešiť výsadbou izolačnej zelene vysokej i nízkej pozdĺž cesty, kde sa predpokladá mierny vzostup hluku z  dôvodu zvýšenia intenzity dopravy.

A.2.12.2. Návrh riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo

ZÁSOBOVANIE VODOU 

Riešením ZMENY 01/2008 dochádza k zmene v návrhu riešenia nasledovne (zmena je vyznačená hrubo kurzívou):  
Návrh riešenia.

Lokalita: 1 – 12  - bez zmeny
Lokalita: 13 -Starý mlyn : - funkcia zmenená - viď lokalita Z1.9
Lokalita. 14 -23  - bez zmeny

Lokalita: 24 -Piešťanská  - funkcia premiestnená do lokality Z1.13
Lokalita : 25,26,27  - bez zmeny
Lokalita: Z1.1 - Španie – v tejto lokalite sa uvažuje vybudovať priemyselný areál. Jestvujúce areály sú vodou zásobované zo spoločnej studne, ktorá je hygienicky závadná. Návrh rieši vybudovať verejný vodovod  DN 100 z obce  Hollého ul. v dĺžke cca 3,0 km. Tento vodovod by zabezpečoval pitnú vodu pre celý priemyselný komplex (aj výhľad).

Potreba vody: Vh = 3 l/s          Vr = 11.250 m3/r

Lokalita: Z1.6 -  Nad tehelňou – v tejto lokalite sa uvažuje s výstavbou 150 bytov formou BD a RD. Návrh rieši vybudovať nové vetvy vodovodu DN 100 v trasách predpokladaných ciest v dĺžke 1500 m, ktorý sa napojí na jestvujúci vodovod – Piešťanská ul. a  Športová ul.

Potreba vody : Vh = 1,06 l/s                  Vr = 33.600 m3/r

Lokalita: Z1.7 - Prvé pole – v tejto lokalite sa uvažuje s výstavbou 100 bytov formou RD. Návrh rieši vybudovať nové vetvy vodovodu DN 100 v trasách predpokladaných ciest v dĺžke 1200 m, ktorý sa napojí na jestvujúci vodovod – ul. Družstevná a ul. Ľ. Štúra.

Potreba vody : Vh = 0,69 l/s                  Vr = 22.400 m3/r
Lokalita: Z1.9  – Starý mlyn – v tejto lokalite sa uvažuje s výstavbou 20 bytov formou BD a RD a OV – dom sociálnej služby. Celý komplex bude vodou zásobovaný spoločnou prípojkou z jestvujúceho vodovodu DN 100 na Sadovej ul.

Potreba vody: Vh = 0,34 l/s             Vr = 11.200 m3/r.

Lokalita: Z1.12   - Zberný dvor – v tejto lokalite sa uvažuje s výstavbou zberného dvora a kompostoviska pre širšie spádové územie. 

Potreba vody: Vh = 0,01 l/s             Vr = 400 m3/r.

Lokalita: Z1.13  - ČS pohonných látok – v tejto lokalite sa uvažuje s výstavbou čerpacej stanice PHM. Vodovodná prípojka by sa napojila na jestvujúci vodovod na ul. Hollého.

Potreba vody: Vh = 0,01 l/s          Vr = 400 m3/r

Lokality Z1.10 a Z1.11 sú bez nárokov na potrebu prívodu vody

Celý navrhovaný vodovod sa prevedie z rúr PVC tlakových, hrdlových, vodovodné prípojky z rúr plastových rPE. 

ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD

Riešením ZMENY 01/2008 dochádza k zmene v návrhu riešenia nasledovne (zmena je vyznačená hrubo kurzívou):  
Návrh riešenia.

Lokalita: 1 – 12  - bez zmeny
Lokalita: 13 -Starý mlyn : - funkcia zmenená - viď lokalita Z1.9
Lokalita. 14 -23  - bez zmeny

Lokalita: 24 -Piešťanská  - funkcia premiestnená do lokality Z1.13
Lokalita : 25,26,27  - bez zmeny
Lokalita: Z1.1 - Španie – v tejto lokalite sa uvažuje vybudovať priemyselný areál. V rámci výstavby priemyselného areálu navrhujeme vybudovať spoločnú tlakovú kanalizáciu v dĺžke cca. 3,0 km ,ktorá by odvádzala splaškové vody z celého priemyselného areálu (t.j. jestvujúcich aj navrhovaných objektov) do jestvujúcej ČOV.

Množstvo splaškových vôd : Q =  3 l/s          

Lokalita: Z1.6 -  Nad tehelňou – v tejto lokalite sa uvažuje s výstavbou 150 bytov formou BD a RD. Návrh rieši vybudovať nové vetvy kanalizácie DN 300 v trasách predpokladaných ciest v dĺžke 1500 m, ktoré sa napoja na jestvujúcu kanalizáciu – Piešťanská ul. a  Športová ul.

Množstvo splaškových vôd : Q =  1,06 l/s                

Lokalita: Z1.7 - Prvé pole – v tejto lokalite sa uvažuje s výstavbou 100 bytov formou RD. Návrh rieši vybudovať nové vetvy kanalizácie DN 300 v trasách predpokladaných ciest v dĺžke 1200 m, ktorý sa napojí na jestvujúcu kanalizáciu na ul. Družstevná a ul. Ľ. Štúra.

Množstvo splaškových vôd : Q =  0,69 l/s     
Lokalita: Z1.9  – Starý mlyn – v tejto lokalite sa uvažuje s výstavbou 20 bytov formou BD a RD a OV – dom sociálnej služby. celý komplex sa spoločnou prípojkou napojí na vyprojektovanú kanalizáciu – vetva E1 na Sadovej ulici
Množstvo splaškových vôd : Q = 0,34 l/s           

Lokalita: Z1.12   - Zberný dvor – v tejto lokalite sa uvažuje s výstavbou zberného dvora a kompostoviska pre širšie spádové územie. V areáli sa vybuduje vlastná žumpa.

Množstvo splaškových vôd : Q = 0,01 l/s       

Lokalita: Z1.13  - ČS pohonných látok – v tejto lokalite sa uvažuje s výstavbou čerpacej stanice PHM. Kanalizačná prípojka by sa napojila na jestvujúcu kanalizáciu na ul. Hollého.

Množstvo splaškových vôd : Q = 0,01 l/s          

Lokality Z1.10 a Z1.11 sú bez nárokov na potrebu budovania kanalizácie
ODVÁDZANIE DAŽĎOVÝCH VÔD

Riešením ZMENY 01/2008 nedochádza k zmene v odstavci ODVÁDZANIE DAŽĎOVÝCH VÔD

A.2.12.3. Návrh riešenia verejného technického vybavenia - energetika

ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

Riešením ZMENY 01/2008 dochádza k zmene v návrhu riešenia nasledovne (zmena je vyznačená hrubo kurzívou):  
Návrh riešenia.

Lokalita: 1 – 12  - bez zmeny
Lokalita: 13 -Starý mlyn : - funkcia zmenená - viď lokalita Z1.9
Lokalita. 14 -23  - bez zmeny

Lokalita: 24 -Piešťanská  - funkcia premiestnená do lokality Z1.13
Lokalita : 25,26,27  - bez zmeny
Lokalita: Z1.1 – Španie – v tejto lokalite sa uvažuje vybudovať priemyselný areál. Potrebu elektrickej energie bude nutné vybilancovať v samostatnej štúdii podľa konkrétnych podnikateľských zámerov a požiadaviek. V nadväznosti na energetickú bilanciu je možné uvažovať:

a) s využitím jestvujúcej vonkajšej 22 kV linky č. 234, ktorá prechádza záujmovým územím. Pretože toto vedenie bude prekážať navrhovanej výstavbe, treba uvažovať s jej preložkou do zeme a trasovaním v pridruženom priestore vnútroareálových komunikácií. Z navrhovaného 22 kV káblového vedenia 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240 mm2 je potom možné napojiť transformačné stanice 22/0,42 kV požadovaného výkonu.

b) s vybudovaním vlastnej rozvodne 110/22 kV, ktorá by sa napojila samostatnou vonkajšou prípojkou 110 kV (napr. z rozvodne 400/220/110 kV v Križovanoch nad Dudváhom).

Lokalita: Z1.6 – Nad tehelňou – v tejto lokalite sa uvažuje s výstavbou 150 bytov formou BD a RD. Pretože záujmovým územím je trasovaná vonkajšia 22 kV prípojka k trafostanici TS 0086–002 (250 kVA) v dĺžke cca 145 m, ktorá prekáža navrhovanej výstavbe, treba uvažovať s jej preložkou do zeme. Použije sa kábel 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 95 mm2 dl. cca 255 m, ktorý sa napojí z koncového stožiara skrátenej vonkajšej prípojky a povedie vo voľnom teréne po obvode riešenej lokality. Pre zásobovanie navrhovanej lokality navrhujeme vybudovať samostatnú kioskovú trafostanicu 630 kVA, ktorá sa osadí v centre odberu. Trafostanica sa napojí káblom 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 95 mm2 dl. cca 410 m z uvedeného koncového stožiara skrátenej vonkajšej 22 kV prípojky.                

Lokalita: Z1.7 – Prvé pole – v tejto lokalite sa uvažuje s výstavbou 100 bytov formou RD. Pretože situovanie pôvodne navrhovanej preložky stožiarovej trafostanice TS 0086–015 (160 kVA) vrátane vonkajšej 22 kV prípojky prekáža uvažovanej výstavbe, navrhujeme nové situovanie trafostanice, a to v lokalite č. 1 „Hlboká“. Namiesto stožiarovej trafostanice navrhujeme postaviť kioskovú trafostanicu 400 kVA, ktorá sa napojí káblom 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 95 mm2 zo zaslučkovaného prívodu k navrhovanej kioskovej trafostanici v lokalite Z1.7 (celková dĺžka zaslučkovaného prívodu cca 1.350 m).

Pre zásobovanie navrhovanej lokality ďalej navrhujeme:

a) v lokalite osadiť kioskovú trafostanicu 400 kVA, z ktorej sa napojí aj príslušný úsek jestvujúceho distribučného rozvodu NN na Družstevnej ulici a ulici Ľ. Štúra.

b) jestvujúcu stožiarovú trafostanicu TS 0086–005 (630 kVA) na ulici Ľ. Štúra nahradiť kioskovou trafostanicou 2 x 400 kVA. Nová trafostanica sa napojí káblovou prípojkou 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 95 mm2 dl. cca 145 m z koncového stožiara skrátenej vonkajšej prípojky (demontáž prípojky v dĺžke cca 125 m). 
Lokalita: Z1.9  – Starý mlyn – v tejto lokalite sa uvažuje s výstavbou 20 bytov formou BD a RD a OV – dom sociálnej služby. Celý komplex sa napojí z navrhovanej kioskovej trafostanice, ktorá sa osadí v lokalite č. 1 „Hlboká“ (prevzaté ozn. TS 0086–015, 400 kVA –  pozri popis lokality Z1.7).

Lokalita: Z1.12 – Zberný dvor – v tejto lokalite sa uvažuje s výstavbou zberného dvora a kompostoviska pre širšie spádové územie. Areál sa na zdroj el. energie napojí z jestvujúceho vonkajšieho distribučného rozvodu NN na Kanižskej ulici. 

Lokalita: Z1.13 – ČS pohonných látok – v tejto lokalite sa uvažuje s výstavbou čerpacej stanice PHM. Pretože záujmovým územím je trasovaná vonkajšia 22 kV prípojka k trafostanici TS 0086–006 (250 kVA), ktorá prekáža navrhovanej výstavbe, treba uvažovať s jej preložkou do zeme. Vonkajšia prípojka v dĺžke cca 150 m sa zdemontuje a nahradí sa káblom 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 95 mm2 dl. cca 170 m. Za riešenou lokalitou sa kábel napojí na zvyšnú časť vonkajšej prípojky.

ZÁSOBOVANIE  PLYNOM

Riešením ZMENY 01/2008 dochádza k zmene v návrhu riešenia nasledovne (zmena je vyznačená hrubo kurzívou):  
Návrh riešenia.

Lokalita: 1 – 12  - bez zmeny

Lokalita: 13 -Starý mlyn : - funkcia zmenená - viď lokalita Z1.9
Lokalita. 14 -23  - bez zmeny

Lokalita: 24 -Piešťanská  - funkcia premiestnená do lokality Z1.13
Lokalita : 25-27  - bez zmeny
Lokalita: Z1.1 - Španie – V tejto lokalite sa predpokladá výstavba priemyselného areálu. Okrajom areálu prechádza VTL plynovod DN 500 -PN 40. Priemyselný areál bude napojený z tohto potrubia cez vlastné regulačné stanica. Navrhované RS plynu pre nových odberateľov v priemyselnom areáli sa napoja spoločným potrubím.

Potreba plynu : bude zadefinovaná po upresnení podnikateľských zámerov v lokalite.

Lokalita: Z1.6 -  Nad tehelňou – v tejto lokalite sa uvažuje s výstavbou 150 bytov formou BD a RD. Návrh rieši vybudovať nové vetvy stl plynovodu v dĺžke 1500 m, ktorý sa napojí na jestvujúci stl  plynovod na ulici Piešťanská DN 80

Potreba plynu : Vh = 225,0 m3/h                Vr = 675.000 m3/r

Lokalita: Z1.7 - Prvé pole – v tejto lokalite sa uvažuje s výstavbou 100 bytov formou RD. Návrh rieši vybudovať nové srasy stl plynovodu v dĺžke 1200 m, ktorý sa napojí na jestvujúci stl plynovod na uliciach  Družstevná a  Ľ. Štúra.

Potreba plynu : Vh = 150,0 m3/h                Vr = 450.000 m3/r

Lokalita: Z1.9  – Starý mlyn – v tejto lokalite sa uvažuje s výstavbou 20 bytov formou BD a RD a OV – dom sociálnej služby. Celý komplex bude plynom zásobovaný spoločnou prípojkou z jestvujúceho sl plynovodu DN 50 na Sadovej ul.

Potreba plynu : Vh = 50,0 m3/h                Vr = 100.000 m3/r

Lokalita: Z1.13  - ČS pohonných látok – v tejto lokalite sa uvažuje s výstavbou čerpacej stanice PHM. Navrhovaný objekt bude  plynom zásobovaný vlastnou stl prípojkou z jestvujúceho stl plynovodu DN 80 na Hollého ul.

Potreba plynu: Vh =2,0 m3/h   Vr = 5.000 m3/r

Lokality Z1.10, Z1.11 a Z1.12 sú bez nárokov na potrebu plynu

Celý navrhovaný verejný stl plynovod a stl prípojky sa prevedú z rúr PE -HD, SDR11.
A.2.12.4. Návrh riešenia verejného technického vybavenia - spoje

Riešením ZMENY 01/2008 dochádza k zmene v návrhu riešenia nasledovne (zmena je vyznačená hrubo kurzívou):  
Návrh riešenia.


Telefón.
Lokality č. 14, 4,18, 5, 26, 10, 11, 12 a Z1.13 sa pripoja káblom 100XN po Školskej a Jilemnického ulici. V pokračovaní trás do jednotlivých lokalít budú uložené po miestnych komunikáciách, smerujúcich do príslušných lokalít s potrebnou dimenziou káblov.

Lokalita č.1 bude pripojená káblom 50XN po Sadovej ulici. Z káblu sa pripojí aj lokalita č. 20.

Lokalita č. Z1.7 1 bude pripojená samostatne káblom 100XN.

Lokality č. 13 (Z1.9), 27, 2, 23, 24, 3, 19, Z1.12 a Z1.6 sa pripoja káblom 300XN. V tomto kábli zostane rezerva cca 100 párov, ktorú bude možné v budúcnosti použiť pre posilnenie existujúceho prívodného káblu, vedúceho do areálu bývalého vysielača.

Pripojenie výrobnej sféry (aj lokalita Z1.1) v okolí železničnej stanice bude zabezpečené zasmyčkovaním bývalého spojovacieho káblu Drahovce – Veľké Kostoľany do sieťového rozvádzača. Týmto vznikne možnosť pripojenia tf. staníc aj z RSU Drahovce.

Lokality Z1.10 a Z1.11 sú bez nárokov na potrebu budovania prípojky telefónu.

Ostatné lokality budú pripojené na telefónnu sieť z existujúcich rozvodov.


Televízia.


Bez zmeny.


Obecný rozhlas.

Bez zmeny.

A.2.13. 
KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Riešením ZMENY 01/2008 dochádza k zmene v návrhu riešenia nasledovne (zmena je vyznačená hrubo kurzívou):  
Ovzdušie

Okres Piešťany nepatrí z hľadiska čistoty  ovzdušia k oblastiam  vyžadujúcim v tomto smere osobitnú ochranu (Vyhláška Ministerstva  životného prostredia SR č. 112/1993 Zb.)Na území okresu sú len dva veľké zdroje znečisťovania ovzdušia. Do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia patrí obaľovačka bitúmenových zmesí Slovasfalt, a.s. Bratislava, ktorá sa nachádza v katastri obce na neďalekej železničnej stanici, na ktorý bol inštalovaný účinný odlučovač tuhých  znečisťujúcich látok.

Na znečisťovaní ovzdušia majú  podiel stredné zdroje znečistenia ovzdušia Hykozink s. r. o nachádzajúci sa v severnej časti intravilánu, poľnohospodárske družstvo podielnikov –sušiareň obilia Colman, Puk s.r.o. –moriareň, základná škola- kotolňa, Slovenské telekomunikácie a.s.  rádiokomunikácie - kotolňa. 

Podiel na znečisťovaní ovzdušia má malou mierou Družstvo podielnikov Rovina s chovom hovädzieho dobytka a ošípaných , ktoré sa nachádza v bezprostrednej blízkosti obce,  nakoľko ochranné pásmo hospodárskeho dvora (min. 500 m) zasahuje do intravilánu obce. Znečistenie ovzdušia ovplyvňuje veterná erózia a exhaláty z automobilovej dopravy zo štátnej cesty II/ 504 a III/ 50418 prechádzajúcej obcou. Obec je plynofikovaná ,preto nie je ovzdušie zaťažované z lokálnych kúrenísk. 

Vo výhľadovej etape sa ráta s vybudovaním obchvatu štátnej cesty II/504 (lokalita Z1.11), ktorý by mal vylúčiť znečistenie ovzdušia z automobilovej dopravy zo štátnej cesty II/ 504 a III/ 50418 prechádzajúcej obcou.

Voda

Bez zmeny.

Pôda

Bez zmeny.

Hluk

Zdrojom hluku v intraviláne obce štátna cesta II/504, štátna cesta III/50417 a III/50418 ktoré prechádzajú centrom obce a zaťažujú ju líniovým hlukom.

V návrhovom období je potrebné realizovať také opatrenia, ktorými sa dá reálne eliminovať hluk z dopravného zaťaženia na štátnych cestách. Takýmto opatrením je iba vybudovanie obchvatu aspoň tých ciest, ktoré najviac zaťažujú obec. 

V návrhovom období sa s takouto alternatívou riešenia neuvažuje. Jediným možným riešením je obmedziť zaťaženie štátnych ciest tranzitnou dopravou. Čiastočne tomu napomôže aj križovatka ciest III/50419 a D1 (D61).

V novovytvorených obytných zónach sú do oblastí orientovaných k prieťahom štátnych ciest navrhované plochy zelene ako sprievodné funkcie bývania. V lokalitách existujúcich i nových obytných zón prichádzajú do úvahy aj opatrenia týkajúce sa dispozičného riešenia obytných objektov – t.j. orientáciou denných častí ku komunikácii a nočných a dvorných častí od komunikácie, poprípade osadzovanie okien s vyšším protihlukovým účinkom (trojité zasklenie, ...).

V obytných zónach v dotyku s priemyselnými zónami a v uličných koridoroch všetkých miestnych komunikácií (lokalita Z1.10) vytvárať plochy izolačnej zelene, ktorých estetický účinok je doplnený aj nie zanedbateľným účinkom proti šíreniu hluku z priemyselných zón.
Vo výhľadovej etape sa ráta s vybudovaním obchvatu štátnej cesty II/504 (lokalita Z1.11), ktorý by mal vylúčiť vplyv hluku z automobilovej dopravy zo štátnej cesty II/ 504 a čiastočne aj ciest III/ 50418 a III/50417 prechádzajúcich obcou.
Odpadové hospodárstvo

V katastrálnom území obce Veľké Kostoľany sa nachádza neriadená skládka komunál​neho odpadu na parcelách č. 1567/1, 1565 a 1534/3. Vznikla zavážaním priestoru po ťažbe hliny v bývalej tehelni. Jej umiestnenie nebolo prehodnocované v zmysle platnej legislatívy v náväznosti na geofaktory životného prostredia. Skládka je čiastočne upravená a využívaná pre ukladanie sute. Od marca 1999 je Okresným úradom v Piešťanoch – odborom životného pros​tredia odsúhlasené zhromažďovať inertný materiál na tejto starej skládke, ktorá sa následne zrekultivuje. 

Na predmetnom území sa neuvažuje s novou regionálnou skládkou. 

V súčasnosti je odvoz a zneškodňovanie odpadu z obce Veľké Kostoľany zabezpečené v zmysle spracovaného Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2001 o odpadoch, s platnosťou od 1.1.2002. 

Likvidácia odpadu v obci je zabezpečená dodávateľským spôsobom a nasledovne:


Názov odpadu

kategória
kód
Množstvo (t)
Dodávatel-uložisko odpadu

– Zmesový kom. odpad

O
200301
340
LOBBE-Doliny, Rakovice

– Papier a lepenka


O
200101
  8
Zberné suroviny Trnava

– Odpad z čistenia ulíc

O
200303
10
LOBBE-Doliny, Rakovice

– Kaly z odpad. vôd

O
190805
22
Katelstav – V.Kostoľany

– Zmieš. odpady zo stavieb
O 
170904
270
Obec V.Kostoľany-skládka

– Výkopová zemina

O 
170506
300
Obec V.Kostoľany-skládka

Uvedené množstvo je z roku 2002:


950 t


V obci prebieha separovaný zber nasledovných zložiek:

· 200101
papier a lepenka

· 200139
plasty

· 200140
kovy

· 200201
biologicky rozložiteľný odpad (odpad zo zelene)

· 200304
odpad zo septikov

· 200307
objemný odpad

Odpady nebezpečné sa odovzdávajú na zberné miesta, ktoré 2 x ročne určí OcÚ

· 200113 (N)
rozpúšťadlá

· 200121 (N)
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

· 200133 (N)
batérie a akumulátory

Zneškodnenie nebezpečných odpadov si podnikatelia zabezpečujú sami podľa platných predpisov.

Separovaný zber využiteľných zložiek komunálneho odpadu je v súčasnosti organizova​ný v rôznych formách, separované zložky sú využité ako druhotné su​roviny. Do ďalších rokov sa predpokladá zvýšenie množstva separovaných odpadov, zriadenie trvalých zberných dvorov (v lokalite Z1.12 – Zberný dvor) a zlepšenie celkovej práce v oblasti odpadového hospodárstva.

Zároveň je potrebné doriešiť:

·  zriaďovanie miniskládok v k. ú  
· kompostoviska v lokalite Z1.12 – Zberný dvor. 

·  zrealizovať rekultiváciu jestvujúcej skládky

Sídelná zeleň

Sídelná vysoká zeleň je na ploche sídla pomerne vhodne proporčne rozložená a najmä v severnej časti naväzuje na súvislé plochy krajinnej zelene. Vzácne dendrologicky hodnotné druhy sa nachádzajú v obmedzenej miere. Plochy verejnej zelene sú tvorené  zvyškami pôvodnej vegetácie, ktorá je doplnená zámerne vysadenou zeleňou. Na menších plochách je prevažne neudržiavaná náletová zeleň. 

Plochy vysokej verejnej zelene, ktoré sú v návrhu rešpektované, prípadne doplnené plnia estetickú, spoločenskú a ochrannú funkciu a sú kompozične jednoduché. V súčasnosti dominantne pôsobia najmä v nasledovných polohách : 

· priestor na Trnavskej ulici pri predajni a pohostinstve Jednota,

· bývalý hradný vŕšok vrátane cintorína,

· neudržiavaná zeleň v južnej časti Zákostolian,

· parčík v ukončení Kanižskej ulice,

· výsadba v areáli základnej školy,

· výsadba v areáli futbalového ihriska,

· zeleň pod objektom kultúrneho domu,

· neudržiavaná zeleň pri bývalom mlyne,

· zeleň pozdĺž vodného toku vrátane parčíkov na Hollého ulici,

· vysoká zeleň pred a pozdĺž oplotenia areálu PDP.

Súkromné záhrady, v ktorých sa pestujú ovocné stromy v rôznej druhovej skladbe, dopĺňajú vysokú zeleň na veľkých plochách. Naväzujú na okolitú krajinu, v ktorej vzhľadom na jej poľnohospodársky charakter prevládajú intenzívne využívané poľnohospodárske plochy spolu s remízkami ( prevažne zmiešaný náletový porast ) a lúkami. 

Návrh dobudovania sídelnej vegetácie vychádza z celkovej urbanistickej koncepcie. Po zhodnotení rešpektuje jestvujúci stav zelene v rámci intravilánu a nadväznosti na okolité prírodné prostredie :

· Pri dosadbe a rekonštrukcii zelene postupne preferovať pôvodné druhy drevín, brehových        porastoch využiť predovšetkým jelšu lepkavú a vŕbu bielu. Vyhýbať sa v intraviláne inváznym rastlinným druhom a tiež druhom, patriacim k silným peľovým alergénom.

· V priestore bývalého hradného vŕšku ( nový cintorín a jeho okolie ) dosadba vysokej zelene doplnená krovinným porastom v kombinácii s kvalitnými trávnatými plochami.

· Podobne priestor pri predajni Jednoty medzi Trnavskou a Štúrovou, pričom zeleň bude prispôsobená charakteru novej výstavby. Prevedené budú terénne úpravy! Riešiť podľa samostatnej PD.

· Úprava parčíka v ukončení Kanižskej ul. vrátane spevnených plôch a komunikácií.

· Terénne a sadové úpravy v centre pod kultúrnym domom aj s ohľadom na autobusovú stanicu. Parková úprava bude rešpektovať priestorovú a prevádzkovú dominantnosť objektu KD. Menšie skupiny stromovej vegetácie budú doplnené pokryvnou drevinnou vegetáciou, ktorá nepotrebuje častú údržbu a trávnatou plochou s pravidelným kosením. 

· Stromoradie a zelené plochy v areály ZŠ budú zachované. Pravidelná údržba a postupná dosadba na jestv. plochách. Doriešiť rozsah trávnatých plôch v rámci školského areálu.

· Priestor medzi časťou Mierovej ulice a vodným tokom je navrhnutý ako parková úprava prepojená na brehový porast vodného toku a bude mať funkciu relaxačnú. 

· Vodný tok Chtelnička prechádza obcou v polohe za súkromnými záhradami aj cez verejné priestranstvá. Návrh stanovuje smernú požiadavku riešenia zelene pozdĺž toku. Rozsah úprav a výsadbu brehového porastu je potrebné špecifikovať osobitnou PD aj so  zohľadnením vodohospodárskych a dopravných kritérií. 

· Zelené plochy na križovaní Družstevnej a Štúrovej ul. a pri vstupe do PDP budú upravené s ohľadom na požiadavky dopravy ( rozhľadové parametre ). Skupiny stromov na upravovanej trávnatej ploche.

· Rozsah zelených plôch v SZ časti intravilánu v priestore býv. mlyna je znázornený v grafickej časti. Vzhľadom na jestvujúci stav a navrhovanú funkciu ( rekreácia ) bude potrebné podrobnejšie riešenie na úrovni UŠ zóny vrátane starého cintorína a územia SZ pozdĺž toku Chtelničky.

· Areál futbalového ihriska je špecifický v tom, že susedí s dominantnou lesnou plochou. Popri úprave športových plôch navrhujeme ošetrenie a rekonštrukciu izolačného stromoradia a dosadbu najmä v časti pri vstupe. Kultivácia prostredia si vyžaduje komplexné riešenie územia areálu, priestoru smetiska ( býv. tehelňa ), časti lesného porastu, nevyužitých disponibilných plôch so zohľadnením zámerov vyššej vybavenosti s rekreačnou funkciou. Predpokladáme podrobnejšie riešenie na úrovni ÚPN-Z, min ÚŠ.

· Osobitne budú riešené zóny budúceho priemyselného areálu pri železnici a areálu vysielača. Podľa podnikateľských zámerov bude potrebné v rámci koncepcie venovať sa predovšetkým izolačnej funkcii zelene.

· V  uličných koridoroch všetkých miestnych komunikácií (lokalita Z1.10) vytvárať plochy izolačnej zelene

· v lokalite Z 1.12 - Zberný dvor a kompostovisko vybudovať vhodným spôsobom vnútroareálovú zeleň a líniovú izolačnú zeleň okolo hranice pozemku
Lesné hospodárstvo


Bez zmeny.

A.2.14. 
VYMEDZENIE A VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, 

CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV

Riešením ZMENY 01/2008 dochádza k zmene v návrhu riešenia nasledovne (zmena je vyznačená hrubo kurzívou):  
V katastrálnom území sa nachádzajú tri chránené ložiskové územia podpovrchového ložiska zemného plynu. 
· časti Chráneného ložiskového územia Nižná - Špačince (dobývací priestor Veľké Kostoľany l. bol zrušený rozhodnutím tunajšieho Úradu pod č. 2922/2006 zo dňa 28.11.2006 (právoplatnosť dňa 29.12.2006),

· Chránené územie Veľké Kostoľany určené pre osobitný zásah do zemskej kôry (podzemný zásobník zemného plynu), kde toho času ochranu tohto ložiska vyhradeného nerastu zemného plynu zabezpečuje organizácia GS Slovakia, a.s., Nábrežie mládeže 89, 949 01 Nitra,

· Chránené ložiskové územie Veľké Kostoľany s určeným dobývacím priestorom Veľké Kostoľanv kde toho času ochranu tohto ložiska vyhradeného nerastu zemného plynu zabezpečuje organizácia FLACHS - UNION s.r.o., Votrubova IIa, 825 05 Bratislava (bez oprávnenia na jeho dobývanie).

V súčasnosti sa spracúva štúdia ich možného využitia. Zmena 01/2008 uvažuje s čiastočným umiestnením priemyselnej zóny (lokalita Z1.1) do tohto územia vo východnej časti katastrálneho územia. 

A.2.15. 
VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU

Riešením ZMENY 01/2008 nedochádza k zmene vo VYMEDZENÍ PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU

A.2.16.
VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA PPF A LPF NA 

NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY

Riešením ZMENY 01/2008 dochádza k zmene v návrhu riešenia nasledovne (zmena je vyznačená hrubo kurzívou):  
Návrh riešenia.

Lokalita: 1 – 12  - bez zmeny
Lokalita: 13 -Starý mlyn : - funkcia zmenená - viď lokalita Z1.9
Lokalita. 14 -21  - bez zmeny

Lokalita. 22  - plocha PPF, na ktorú bol vydaný súhlas na vyňatie, sa zmenší 

o plochu ochranného pásma diaľnice – v tabuľke je uvedená plocha záberu na zrušenie.
Lokalita. 23  - bez zmeny

Lokalita: 24 -Piešťanská  - funkcia premiestnená do lokality Z1.13
Lokalita : 25-27  - bez zmeny
Z1.1a
Lokalita Španie - funkčná plocha lokality o výmere 21,9247 ha je rozdelená na 2 časti, rozdeľujúce hlavná účelová a obslužná komunikácia v dĺžke 460 m.  Celá plocha je umiestnená na ornej pôde. Na ploche sa nachádzajú závlahy. 

Z celkového predpokladaného záberu poľnohospodárskej pôdy v extraviláne obce sa v 2. skupine BPEJ (0120003) nachádza 1,1801 ha. V 5. skupine (BPEJ 0127003) sa nachádza 20,7446 ha.

Z1.6
Nad tehelňou - nachádza sa v severovýchodnej časti obce v extraviláne na poľnohospodárskej pôde. Plocha lokality je 10,5624 ha. Na ploche sa nenachádzajú závlahy. Z celkového predpokladaného záberu poľnohospodárskej pôdy v extraviláne obce sa v 2. skupine BPEJ (0139002) nachádza 8,9748 ha. V 4. skupine (BPEJ 0138202) sa nachádza 1,5876 ha.

Z1.9
Starý mlyn - Lokalita na výmere 0,8465 ha sa nachádza v intraviláne obce, v extraviláne  0,4450 ha. Z celkového predpokladaného záberu plôch v extraviláne sa na  poľnohospodárskej pôde nachádza prístupová cesta o výmere 0,08 ha v 4. skupine BPEJ (0138202).

Lokality Z1.1b, Z1.7, Z1.11 a Z1.13 sú zaradené do výhľadovej etapy
Lokality Z1.2, Z1.3, Z1.4, Z1.5, Z1.8, Z1.10 a Z1.12 sú bez záberu PPF

ZHODNOTENIE PREDPOKLADANÉHO ODŇATIA 

POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY Z PPF

Riešením ZMENY 01/2008 dochádza k zmene v tabuľke č 13 - Súhrnný prehľad o štruktúre pôdneho fondu na uvažovaných lokalitách odňatia poľnohospodárskej pôdy pri realizácii zmien a doplnkov 01/2009 ÚPN obce Veľké Kostoľany. 
Tabuľka sa dopĺňa o časť 13.a (do roku 2020), časť 13,b (po roku 2020) a 13.c (návrh úpravy plôch na vyňatie z PPF, na ktorú bol už vydaný súhlas na vyňatie, ale v návrhu zmien a doplnkov č. 01/2009 sa uvažuje na označené plochy súhlas zrušiť): 
13.
Súhrnný prehľad o štruktúre pôdneho fondu na uvažovaných lokalitách odňatia poľnohospodárskej pôdy pri realizácii zmien a doplnkov č. 01/2009 ÚPN obce Veľké Kostoľany:

13.a
Tabuľka pre návrhovú etapu

	Čís. Lok.
	Názov lokality
	Forma

výstavby

Funkcia
	Etapa
	Plocha lokality [ha]
	Záber PPF  a LPF [ha]
	Záber ostatných plôch [ha]

	
	
	
	
	Celkom
	Z toho
	Celkom
	Druh pozemku
	BPEJ/

skupina
	Z toho
	

	
	
	
	
	
	v ZÚ
	mimo ZÚ
	
	
	
	v ZÚ
	mimo ZÚ
	

	Z1.1a
	ŠPANIE
	
	
	21,9247
	
	21,9247
	21,9247
	Orná pôda X
	0127003/5
	
	20,7446
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Orná pôda X
	0120003/2
	
	1,1801
	

	
	SPOLU Z 1.1a
	Priem. park
	1-2 et.
	21,9247
	
	21,9247
	21,9247
	
	
	
	21,9247
	

	Z 1.6
	NAD TEHELŇOU
	
	
	10,5624
	
	10,5624
	10,5624
	Orná pôda X
	0139002/2
	
	8,9748
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Orná pôda X
	0138202/4
	
	1,5876
	

	
	SPOLU Z 1.6
	RD
	1-2 et
	10,5624
	
	10,5624
	10,5624
	
	
	
	10,5624
	

	
	Cesta prístupová
	Dĺ. 77 m
	1-2 et.
	0,0924
	0,0924
	
	
	
	
	
	
	0,0924

	Z 1.9
	STARÝ MLYN
	OV
	1-2 et.
	0,8465
	0,8465
	
	
	
	
	
	
	0,8465

	
	Cesta prístupová
	Dĺ. 445 m
	1-2 et.
	0,4450
	
	0,4450
	0,0800
	Orná pôda
	0138202/4
	
	0,0800
	0,3650

	
	CELKOM
	
	
	33,8710
	0,9389
	32,9321
	33,5060
	
	
	
	33,5060
	1,3039


LEGENDA:
 X

existencia hydromelioračných zariadení

13.b
Tabuľka pre výhľadovú etapu

	Čís. Lok.
	Názov lokality
	Forma

výstavby

Funkcia
	Etapa
	Plocha lokality [ha]
	Záber PPF  a LPF [ha]
	Záber ostatných plôch [ha]

	
	
	
	
	Celkom
	Z toho
	Celkom
	Druh pozemku
	BPEJ/

skupina
	Z toho
	

	
	
	
	
	
	v ZÚ
	mimo ZÚ
	
	
	
	v ZÚ
	mimo ZÚ
	

	Z1.1b
	ŠPANIE
	
	
	60,2277
	
	60,2277
	60,2277
	Orná pôda X
	0120003/2
	
	45,7961
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Orná pôda X
	0132062/6
	
	2,2432
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Orná pôda X
	0127003/5
	
	12,1884
	

	
	SPOLU Z 1.1b
	Priem. park
	výhľad
	60,2277
	
	60,2277
	60,2277
	
	
	
	60,2277
	

	Z 1.7
	PRVÉ POLE
	RD
	výhľad
	11,6907
	0,6036
	11,0871
	11,0871
	Orná pôda
	0137002/2
	
	11,0871
	0,6036

	
	Cesta prístupová
	Dĺ. 77 m
	výhľad
	0,0924
	0,0924
	
	
	
	
	
	
	0,0924

	Z 1.11
	OBCHVAT
	Dĺ. 3811 m
	
	9,1464
	
	9,1464
	9,1464
	Orná pôda X
	0119002/1
	
	2,7288
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Orná pôda X
	0120003/2
	
	2,1744
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Orná pôda
	0137002/2
	
	0,6504
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Orná pôda X
	0139002/2
	
	0,7944
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Orná pôda X
	0138202/4
	
	2,2608
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lesná pôda
	
	
	0,5376
	

	
	SPOLU Z 1.11
	cesta
	výhľad
	9,1464
	
	9,1464
	9,1464
	
	
	
	9,1464
	

	Z 1.13
	ČSPH
	
	výhľad
	0,1500
	
	0,1500
	0,1500
	Orná pôda
	0119002/1
	
	0,1500
	

	
	CELKOM

 
	
	
	81,3072
	0,6960
	80,6112
	80,6112
	
	
	
	80,6112
	0,6960

	
	
	z toho PPF
	
	
	
	
	
	
	
	
	80,0736
	

	
	
	lesná pôda
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5376
	


LEGENDA:
 X

existencia hydromelioračných zariadení

13.c
Tabuľka pre návrhovú etapu - plocha PPF, na ktorú bol vydaný súhlas na vyňatie. V návrhu sa uvažuje na označené plochy súhlas zrušiť.

	Čís. Lok.
	Názov lokality
	Forma

výstavby

Funkcia
	Etapa
	Plocha lokality [ha]
	Záber PPF  a LPF [ha]
	Záber ostatných plôch [ha]

	
	
	
	
	Celkom
	Z toho
	Celkom
	Druh pozemku
	BPEJ/

skupina
	Z toho
	

	
	
	
	
	
	v ZÚ
	mimo ZÚ
	
	
	
	v ZÚ
	mimo ZÚ
	

	22
	22a
	roľa
	
	9,62
	
	9,62
	-1,22
	Orná pôda X
	0119002/1
	
	-1,22
	

	
	22b
	roľa
	
	11,92
	
	11,92
	-5,58
	Orná pôda X
	0127003/5
	
	-5,58
	

	
	
	
	
	
	
	
	-0,41
	Orná pôda X
	0120003/2
	
	-0,41
	

	
	CELKOM
	
	
	
	
	
	-7,21
	
	
	
	-7,21
	-7,21


LEGENDA:
 X

existencia hydromelioračných zariadení
A.2.17.
HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA Z HĽADISKA

ENVIRONMENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A 

ÚZEMNOTECHNICKÝCH DÔSLEDKOV

Riešením ZMENY 01/2008 nedochádza k zmene v HODNOTENÍ NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA Z HĽADISKA ENVIRONMENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A ÚZEMNOTECHNICKÝCH DÔSLEDKOV


júl 2009





ing. arch. Viliam Čuperka
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